РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУЛЯПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 26.12.2018 №93

с. Дуляпино

**«Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара»**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» администрация Дуляпинского сельского поселения,

постановляет:

1.Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории Дуляпинского сельского поселения.

2.Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность на территории Дуляпинского сельского поселения, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно правовых форм и форм собственности обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара в пределах закрепленных и обслуживаемых территорий в соответствии с утвержденным Положением.   
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

**Глава Дуляпинского**

**сельского поселения А.В. Свечников**

Приложение № 1

к постановлению

от \_26.12.2018\_ № \_92\_\_\_

**Положение**  
**об обеспечении беспрепятственного проезда**  
**пожарной техники к месту пожара на территории**  
**Дуляпинского сельского поселения**

**1. Общие положения**  
1.1. Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории Дуляпинского сельского поселения  (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
1.2. Положение предназначено для организаций, руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих в своем ведении и (или) обслуживающих территории жилых массивов, общественных зданий и производственных территорий.  
**2. Обеспечение беспрепятственного проезда к зданиям, сооружениям и строениям**  
2.1. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.  
2.2. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.  
2.3. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:  
- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;  
2.4. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.  
2.5. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.  
2.6. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.  
**3. Обеспечение беспрепятственного проезда к жилым многоквартирным домам**  
3.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:  
3.1.1. Со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

**4. Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам противопожарного водоснабжения**4.1. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.  
4.2. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания.  
**5. Обеспечение беспрепятственного проезда в условиях выпадения осадков и выполнения земляных работ**5.1. В целях беспрепятственного проезда в случаях выпадения снега выполнять очистку дорог.  
5.2. При выполнении земляных работ организации обязаны предварительно согласовать с администрацией Дуляпинского сельского поселения выполнение данных работ и проинформировать пожарные части привлекаемые локализации и тушению пожаров.  
5.3. Выполнение земляных работ должно предусматривать обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.